2002년도 기술사 제66회

분야 : 산업응용                                   자격종목  :  포   장

제 1 교 시

※ 다음 13문제중 10문제를 선택하여 설명하십시오. (각10점)

1. 롤(Rule)41/ 아이템(ITEM) 222

2. 골판지 상자의 스테인-홀 공정(Stein-hall Process)

3. 골판지 제조에 있어서 와프현상의 중요한 원인 5가지

4. 지기의 표면가공방법 5가지

5. 종이 또는 플라스틱 필름의 코팅방법을 결정하는데 고려해야할 Factor

6. 플렉소(Flexo) 인쇄기의 아니록스 롤(Anilox Roll)

7. 일반적인 인쇄 잉크의 건조 단계

8. 알.에프.아이.디 리벨(RFID : Radio Frequency Identification)

9. 플라스틱의 용해도 지수(Solubility Parameter)

10. 유리의 그리피스 플로(Griffithis Flow)

11. 디.티.알 캔(DTR : Draw-Thin-Redraw Can)

12 지능형 포장(Intelligent Packaging)

13. G-factor

제 2 교 시

※ 다음 7문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오.  (각25점)

1. 골판지의 골의 종류 및 특성과 마이크로 골(Micro flute)에 대하여 설명하시오.

2. 무균포장에 사용되는 포장재의 살균방법에 대하여 설명하시오.

3. 유통과정에서 포장화물의 신뢰성 평가를 위한 시험방법과 그 목적에 대하여 설명하시오.

4. 최근 논란이 되고 있는 유니트로드 시스템에 정합하는 국제적 추세와 이의 대응 방안에 대하여 기술하시오.

5. 플라스틱 필름에 있어서 힛씰(Heat seal)에 영향을 미치는 주요한 Factor 5가지 이상 설명하시오.

6. 베리어 프리 패케지(Barrier free package)와 유니버셜 디자인(Universal design)의 개념과 포장단계에 있어서 필요한 기능에 대하여 설명하시오.

7. 용기성형 방법중 중공성형(Direct Blow)에 대하여 설명하시오.

분야 : 산업응용                                   자격종목  :  포   장

제 3 교 시

※ 다음 6문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오.  (각25점)

1. 제조물 책임법(PL : Prouct Liability법)을 설명하고 포장과 관련된 대책을 기술하시오.

2. MA포장(Modified Atmosphere packaging) 방법에 대하여 설명하시오.

3. 폴리에틸렌 필름 가공 방법에 있어서 인플레이션 필름과 T-다이 필름의 광학적 성질과 강도에 대하여 설명하시오.

4. 식품의 Gas 치환포장의 목적, 가스치환 포장기법, 가스치환 포장의 전제조건에 대하여 설명하시오.

5. 플라스틱의 첨가제(개질제)의 종류를 5개이상 보기를 들어 설명하시오.

6. 사출성형 금형이 갖추어야 할 5가지 기본기능에 대하여 기술하시오.

7. 무용제 라미네이션에 대해 설명하고 그 특징 5가지 이상을 설명하시오.

제 4 교 시

※ 다음 7문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오.  (각25점)

1. 옵셋인쇄와 그라비아 인쇄의 특징과 그 제판법에 대하여 설명하시오.

2. High Gas Barrier성 필름을 3개이상 보기를 들고 그 특징과 용도에 대하여 설명하시오.

3. 적정포장의 기준 요소를 설명하고, 과잉포장을 4가지로 분류하여 설명하시오.

4. 인쇄잉크의 일반적 구성요소와 인쇄잉크의 필수조건에 대하여 설명하시오

5. 방수 골판지 3종류에 대하여 설명하시오.

6. 플라스틱 필름의 압출라미네이션시 주의사항에 대하여 설명하시오.

7. 아래 제시한 골판지 상자의 압축강도를 산출하고(SI단위로 표시) 이 상자의 골판지 원지 배합이 적정한지 평가하시오.

보기)	상자의 바깥치수 : 300×200×250mm,

상자의 형식  :  KSA 1003,  0201형

단위상자당 총중량 : 6kg.	적재높이  :  4.0m

안전계수  :  3.0

상자의 원지구성 : KA급 210g/㎡×골심지 120g/㎡×KA급 210g/㎡

원지의 링크러쉬 : KA급 210g/㎡ : 31kgf

골심지 120g/㎡	: 12kgf

S/A의 골조율 : 1.57